	通立AU100（多功能扩展盒）
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	功能特点：



· 支持多串口扩展，可以对接更多传感器、外设，扩展功能更强；
· 支持4路RS232接口，每个接口可以独立设置，独立工作；
· 支持1路RS485接口；
· 支持4路报警输入，1路报警输出；
· 支持1路1-WIRE接口，可同时接入6组温度传感器；
· 支持1路CAN接口（选配）。



	产品技术参数：



	项目
	设备参数
	性能指标

	输入接口
	电源
	5V@500mA

	
	GND
	1个

	
	TXD(TTL电平)
	1个

	
	RXD(TTL电平)
	1个

	指示灯
	电源灯
	上电后低频率亮灭，和主机连接后不断闪烁

	输出接口

	RS232
	4个，独立工作

	
	RS485
	1个

	
	报警输入
	4个，可以设置为正触发或者负触发

	
	报警输出
	1个

	
	1-WIRE接口
	1个，可同时接入6组温度传感器

	
	CAN
	1个（选配）

	
	电源
	5V@500mA
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