AU100接线与功能验证说明
	此文档主要用于说明AU100如何接线及如何判断AU100与MDVR和外设的通信是否正常。
1、 AU100和MDVR设备的连接：AU100使用时需要接在MDVR设备的IO线上，接线顺序如下：
1. AU100主串口接口（4pin）定义：
       [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\391655144241029095.jpg]   [image: ]
AU100主串口定义说明
2. [bookmark: OLE_LINK3]MDVR设备的I/O口定义：
[image: IO]
[bookmark: _Toc30055]MDVR I/O口插座正视图
[bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc302120195][bookmark: _Toc302120304][bookmark: _Toc302120196][bookmark: _Toc302120305]I/O接口定义说明：
	[image: io]

	PIN脚
	颜色
	定义
	PIN脚
	颜色
	定义

	1
	蓝色
	报警输出
	2
	黑色
	地

	3
	紫色
	报警输入2(正)
	4
	紫色
	报警输入1(正/负)

	5
	紫色
	报警输入4(正)
	6
	紫色
	报警输入3(正/负)

	7
	红色
	5V输出
	8
	白色
	TXD(TTL电平)

	9
	灰色
	红外延长
	10
	黄色
	RXD(TTL电平)





3. AU100与MDVR的IO线接线如下图所示：简单来说就是同色相连。
[image: ]
图3

2、 判断AU100与MDVR设备的通讯情况：
1. 设备端设置界面如下：【主菜单】-【高级设置】-【串口设置】，功能选择AU100，波特率设置为：115200，其它按下图设置。
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\839478289\FileRecv\MobileFile\IMG_20180228_171719.jpg]
图4
2. 判断设备端与AU100通讯是否正常可以参照以下两种方法：
1) 设备端界面查看AU100的版本信息：【主菜单】-【高级设置】-【AU100设置】-【设备维护】界面，可以查看到版本信息即表示交互正常；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\839478289\FileRecv\MobileFile\IMG_20180228_172324.jpg]
图5
2) AU100上的LED灯有规律的双闪，即表示交互正常；

3、 确认AU100与外设的硬件连接情况：
1. [image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Foxmail7\Temp-8108-20180228090652\Attach\Catch(02-28-16-4(02-28-16-44-43).jpg]AU100扩展接口（20pin）定义：
              图6. AU100扩展接口正视图
I/O接口定义说明：
	[image: ]

	PIN脚
	颜色
	定义
	PIN脚
	颜色
	定义

	1
	黄色
	232R1
	2
	黄色
	232R2

	3
	白色
	232T1
	4
	白色
	232T2

	5
	黄色
	232R3
	6
	黄色
	232R4

	7
	白色
	232T3
	8
	白色
	232T4

	9
	绿色
	485A+
	10
	黑色
	GND

	11
	蓝色
	485B-
	12
	橘色
	1WIRE

	13
	紫色
	IN1
	14
	紫色
	IN2

	15
	紫色
	IN3
	16
	紫色
	IN4

	17
	粉色
	CANL
	18
	棕色
	OUT

	19
	灰色
	CANH
	20
	红色
	5V

















2. 当外设没有接收到数据或者上报数据没有上传成功时，请先确认硬件接线是否正常，MDVR菜单中的串口相关配置是否正确。以上都确认后，还是不行的话，可以使用透传数据的方法验证硬件通讯是否正常，操作步骤如下：
	需要使用的工具：TCP-UDP服务器、串口线1根，PC一台，串口调试助手UartAssist或类似软件；
		下面以验证子串口232-1通讯是否正常为例，说明如下：
1) 将232-1口通过串口线连接到PC上，打开串口调试助手，波特率与设备端保持一致；
2) 设备端保持网络正常（如是公网拨号则安装TCP-UDP服务器的电脑也要为公网才可透传），【主菜单】-【高级设置】-【AU100设置】-【串口设置】，串口1功能选择透传，如图7所示；功能配置页面勾选启用，IP地址填写TCP-UDP所在电脑的地址，端口也要保持一致，如图8所示；
3) 打开TCP-UDP服务器进行数据透传，传输正常即可证明AU100的232-1的硬件正常，如图9所示。
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图7
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图8
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图9
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